如果提示'telnet' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序，到控制面板\程序和功能\打开关闭windows功能 把telnet客户端打勾。

1、打开命令行（cmd）输入telnet 192.168.31.1
telnet成功后再执行下面2个命令
wget http://192.168.31.177:8081/openwrt-RM2100-rootfs0.bin
wget http://192.168.31.177:8081/openwrt-RM2100-kernel1.bin
mtd write openwrt-RM2100-kernel1.bin kernel1
nvram set uart_en=1
nvram set bootdelay=5
nvram set flag_try_sys1_failed=1
nvram commit
mtd -r write openwrt-RM2100-rootfs0.bin rootfs0

2、修改本地网络-ipv4协议为192.168.1.XX，子掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1
等待路由器重启后正常浏览器输入192.168.1.1管理路由器，用户名root没有密码，自己设置。


3、由于最新编译ROM较大无法直接通过telnet刷入，所以刷完上面ROM后需要在路由器管理后台更新最新OP固件。
登陆192.168.1.1后台后点击系统-备份/升级-刷写新固件（不保留配置）-上传op固件包（去下面链接内下载）内Redmi2100-20200505-squashfs-sysupgrade.bin这个文件进行升级。
路由器管理地址：192.168.1.1 用户名：root  密码：password

刷机教程贴及OP固件包下载见：https://www.right.com.cn/forum/thread-4019555-1-1.html
原工具来源:https://www.right.com.cn/FORUM/thread-4008447-1-1.html